附件5

2022年三季度飞行抽检超标明细表

序号	地市	抽检企业名称	监测点位

名称	监测点

类型	超标因子	测量值	标准值	超标

倍数	监测时间
1	南宁市	广西永凯糖纸有限责任公司	锅炉废气排放口	废气	氮氧化物	360mg/m3	200mg/m3	0.80	2022/7/27
颗粒物	>77mg/m3	30mg/m3	>1.57
2	梧州市	广西梧州市远方陶瓷有限公司	1#窑废气炉排放口	废气	颗粒物	>48.9mg/m3	30mg/m3	>0.63	2022/9/6
3	北海市	广西太阳纸业有限公司	2#碱炉排放口	废气	氮氧化物	243mg/m3	200mg/m3	0.22	2022/7/5
4	钦州市	广西浦北县伟超食品有限公司	污水排放口	废水	pH	4.8/4.8/6.3	6.0-8.5	/	2022/9/19
5	玉林市	玉林市天伸纸业有限公司	废气排放口	废气	二氧化硫	336mg/m3	300mg/m3	0.12	2022/7/20
颗粒物	>82.9mg/m3	50mg/m3	>0.66
6	百色市	田阳南华纸业有限公司	碱回收炉烟气排放口	废气	颗粒物	529mg/m3	200mg/m3	1.65	2022/7/13
7
百色皓海碳素有限公司	焙烧烟气排放口	废气	颗粒物	>50mg/m3	30mg/m3	>0.67	2022/7/13
8	贺州市	昭平县安丰牲畜屠宰有限责任公司	废水排放口	废水	氨氮	66.8mg/L	15mg/L	3.45	2022/7/5
9
氨氮	30.1mg/L	15mg/L	1.01	2022/9/29
10	河池市	广西桂华丝绸科技有限公司	废水排放口	废水	化学需氧量	466mg/L	200mg/L	1.33	2022/7/19
注：当实测浓度大于测定方法上限时，以“＞上限值”表示，并以该上限值作为基准值纳入基准氧含量排放浓度计算，结果以“＞该基准氧含量折算值”表示。