附件5

2022年四季度飞行抽检超标明细表

序号	地市	抽检企业名称	监测点位

名称	监测点

类型	超标因子	测量值	标准值	超标

倍数	监测时间
1	柳州市	柳州市沁原纸业发展有限公司	污水排放口	废水	pH	7.3/10.3/6.1	6-9	/	2022/12/2
2	桂林市	桂林市排水工程管理处上窑污水处理厂	污水排放口	废水	总磷	0.63mg/L	0.5mg/L	0.26	2022/11/15
3	梧州市	梧州永新嘉利印染有限公司	废水排放口	废水	化学需氧量	257mg/L	200mg/L	0.29	2022/10/13
4	北海市	北海市恒烽食品有限公司	废水排放口	废水	氨氮	44mg/L	25mg/L	0.76	2022/11/2
5	防城港市	广西惠禹粮油工业有限公司	90T锅炉排放口	废气	氮氧化物	118mg/m3	100mg/m3	0.18	2022/11/14
6	钦州市	广西钦州恒星锰业有限责任公司	1#矿热炉废气排放口	废气	颗粒物	>50mg/m3	30mg/m3	>0.67	2022/11/21
7	百色市	隆林各族自治县垃圾处理有限公司那南垃圾填埋场	污水排放口	废水	氨氮	32.1mg/L	25mg/L	0.28	2022/11/8
8	河池市	广西大化绿德环境科技有限公司	污水排放口	废水	氨氮	14.5mg/L	8mg/L	0.81	2022/10/20
9
广西桂华丝绸科技有限公司	废水排放口	废水	化学需氧量	234mg/L	200mg/L	0.17	2022/11/23
10	来宾市	广西华宝纤维制品有限公司	1号烟囱排放口	废气	颗粒物	300mg/m3	50mg/m3	5.00	2022/11/15
11
2号烟囱排放口	废气	颗粒物	267mg/m3	50mg/m3	4.34
12	崇左市	天等桂润环境工程有限公司（天等县污水处理厂）	废水排放口（二期）	废水	总磷	0.94mg/L	0.5mg/L	0.88	2022/11/3
注：当实测浓度大于测定方法上限时，以“＞上限值”表示，并以该上限值作为基准值纳入基准氧含量排放浓度计算，结果以“＞该基准氧含量折算值”表示。